配水管(口径75㎜)布設替工事(市道金生一丁目2号線)第1工区の設計に係る経費の補正について

・週休2日確保工事に伴う補正係数（通期の週休2日）

　労務費　1.02

　共通仮設費率 1.02

　現場管理費率 1.03

・一般交通影響の補正係数

　一般交通影響有②で計算